附件1

建设工程安全生产及防汛防台大排查大整治

自查表

工程名称
进度
建设单位
施工单位
检查时间
监理单位
序号	检查项目	检查内容	检查结果
1	高处坠落事故的预防和控制	现场使用的吊篮是否经过检测，吊篮的操作人员是否经过培训；吊篮的安全装置是否齐全有效，吊篮的安装、使用及验收情况是否符合要求；
脚手架、粉刷架、粉刷用操作平台是否按照规定搭设并验收；现场整体提升脚手架是否按规定实施挂牌登记；
物料提升机、施工升降机楼层卸料平台是否按规范搭设；平台两侧及卸料口防护门是否按规范设置
施工现场预留洞口及临边防护是否严密可靠；施工现场电梯井道、管道井是否按要求设置防护措施；
2	重大坍塌事故的预防和控制	基坑施工、基坑支护体系、起重吊装、临时设施、承重支模架和外脚手架的专项施工方案、技术交底、检查验收、日常巡检是否落实到位；
需要专家论证的施工方案是否经过专家论证；检查验收是否按规定实施；
现场是否按要求采购、租赁钢管、扣件；是否按要求对钢管、扣件实施进场抽样检测；是否建立钢管、扣件使用台帐；
3	大型机械设备设施事故控制	是否按要求进行装拆前登记；是否按要求进行使用前的检测、验收及备案登记；
各类安全装置是否灵敏可靠，附墙设施是否按照方案设置；
施工现场塔机、垂直运输设备、外脚手架、吊篮等设施搭拆及安全使用情况；
施工现场大型设备检测、验收及日常维修保养检查情况；
特种作业人员持证上岗情况（可现场上网通过省建设信息港比对照片）；
4	风险源管控	现场是否落实风险分级管控和隐患排查治理机制
是否对重大风险源实施动态管理，并落实专人管控
5	现场消防安全	现场易燃易爆物品存放和使用是否符合要求；
宿舍、办公用房的建筑构件燃烧性能等级是否为A级；采用金属夹芯板材的，其芯材的燃烧性能等级是否为A级
是否按要求安装独立式烟感装置
现场是否严格执行动火审批制度，电焊气割作业人员是否持证上岗；
现场消防上水管、消防水池、楼层消防箱等设施设置、消防器材配备数量是否符合要求；
6	临时用电安全	现场是否采用TN-S系统，是否做到“三级配电、三级保护”；
现场建筑物、临时设施、各类设备、对方材料是否与外电高低压线路间的水平、垂直距离是否满足安全距离要求，无法满足要求的，是否采取了相应的防护措施；
现场是否存在电箱高度不符要求，电箱内接线混乱；现场电缆线敷设是否按规范设置
7	防汛防台	防汛防台应急预案是否已按规定编制审批，人员培训预案演练落实情况；
现场塔吊、爬架、吊篮、施工，升降机、密闭外架、超高围挡等设备设施管理情况；
现场围挡、临时用房及基坑等易发生危险区域加固是否进行加固并做好监测；
现场是否按规定设置应急避险场所，应急救援物资准备落实情况
8	保障体系	各项安全生产责任制度是否齐全；项目质量安全保证体系相关人员是否到岗履职；超过一定规模的危大工程施工时，施工企业负责人是否到现场进行带班检查；施工企业每月至少一次、项目部每周至少一次检查的安检制度是否落实
项目负责人签章	建设单位	年 月 日	施工单位	年 月 日	监理单位	年 月 日
说明：1、检查结果一栏中填写符合要求、基本符合要求、不符合要求